Canon Generic Plus UFR II nyomtatóillesztő 2.73-s verzió Microsoft Windows rendszerhez
A szoftver használata előtt mindenképpen olvassa el a telepítés során megjelenő CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS megállapodást. A [misc] mappában tárolt CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS (EULAhu-HU.rtf) a mellékelt CD-ROM-on vagy a letöltött illesztőprogram mappájában is megtekinthető.
Ez a fájl kiegészítő információkat tartalmaz a nyomtató illesztőprogram Microsoft Windows környezetben történő telepítéséhez és használatához.
Mint a legtöbb szoftver- és hardvertermék esetében, úgy most is előfordulhat, hogy néhány információ a kézikönyv elkészülte után válik elérhetővé. Ebben a fájlban találja a nyomtató illesztőprogramjára vonatkozó legfrissebb információkat. Ha további segítségre lenne szüksége, akkor forduljon a helyi Canon vállalathoz.
A dokumentumban szereplő márkanevek és terméknevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
All other trademarks are the property of their respective owners.
TARTALOMJEGYZÉK
Áttekintés
Rendszerkövetelmények
Az illesztőprogram telepítése
Nyomtatási beállítások konfigurálása az illesztőprogramból
A Súgó használata
A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések, korlátozások és megkötések
A nyomtatásra vonatkozó figyelmeztetések, korlátozások és megkötések
A nyomtatásfeldolgozó funkció használatára vonatkozó figyelmeztetések és korlátozások
Az egyes nyomtatótípusok korlátozásai
Áttekintés
Ezzel az illesztőprogrammal Windows-alkalmazásokból végezhet nyomtatást. A program a következő funkciókat is támogatja.
- Canon Driver Configuration Tool
A Canon Driver Configuration Tool használatával egyéni illesztőprogram-készleteket hozhat létre a nyomtató gyári alapértelmezéseinek módosítása révén. Erről a segédprogramról a Canon Driver Configuration Tool felhasználói kézikönyvében található további tájékoztatás.
Ezen az illesztőprogramon alapuló egyéni illesztőprogram-készlet létrehozásakor használja a Canon Driver Configuration Tool 4.20-es vagy újabb verzióját.
Rendszerkövetelmények
Az illesztőprogram a következő rendszerkörnyezetekben használható.
Operációs rendszerek
Microsoft Windows 7/8.1/10/11
Microsoft Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
Kiszolgálóalapú számítógépes környezetek esetében:
Operációs rendszerek kiszolgálókörnyezetben:
Microsoft Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
Kiszolgáló-összetevők:
Citrix XenApp 7.15(LTSR)
Citrix XenDesktop 7.15(LTSR)
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2103/2106/2112/2203(LTSR)
VMware vSphere 6.7/7.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
TS-RemoteApp on Windows Server 2008
Operációs rendszerek fürtkiszolgálókhoz:
Microsoft Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Számítógép
Minden olyan számítógép, amelyen a fenti operációs rendszerek valamelyike megfelelően
Az ARM architektúra azonban nem támogatott.
Az illesztőprogram telepítése
Javasoljuk, hogy illesztőprogram hozzáadásához vagy frissítéséhez használja a telepítőt. A Windows Nyomtató hozzáadása varázslójával is hozzáadhatja vagy frissítheti az illesztőprogramot.
A telepítési eljárásról részletes információk a Canon portáloldalon található telepítési útmutatóból kaphatók (https://oip.manual.canon/).
A telepítésre vonatkozó figyelmeztetésekről lásd „A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések, korlátozások és megkötések”.
Nyomtatási beállítások konfigurálása az illesztőprogramból
A nyomatási beállítások illesztőprogramból való konfigurálásához a következők szerint kell eljárni.
Az alapértelmezett beállítások módosításához
Jelenítse meg a nyomtatási beállításokat tartalmazó képernyőt, majd az alábbi eljárások egyikét követve konfigurálja az illesztőprogram alapértelmezett beállításait.
Megjelenítés a Start menü [Gépház] menüpontjából
1. Jelenítse meg a [Bluetooth és eszközök] (vagy [Eszközök]) lehetőséget.
2. A [Nyomtatók és szkennerek] pontban jelenítse meg a beállítani kívánt eszköz eszközkezelő képernyőjét.
Az eszközkezelő képernyő megjelenítéséhez kattintson az eszközre, vagy kattintson a megfelelő eszköz [Kezelés] gombjára.
3. Kattintson a beállítani kívánt eszköz [Nyomtatási beállítások] elemére.
Megjelenítés a Windows [Vezérlőpult] eleméből
1. Jelenítse meg az [Eszközök és nyomtatók] lehetőséget.
2. A nyomtatók listáján jobb egérgombbal kattintson a beállítani kívánt eszközre → a megjelenített menüben válassza a [Nyomtatási beállítások] lehetőséget.
Beállítás nyomtatás közben
1. Válassza ki az alkalmazás nyomtatás menüjét.
2. A megjelenített nyomtatási képernyőn válassza ki az aktuálisan használt készüléket → kattintson a [Beállítások] lehetőségre.
Az adott alkalmazástól függően a [Beállítások] elnevezése lehet „Nyomtató tulajdonságai” vagy „Tulajdonságok” is.
A Súgó használata
Az online útmutatók használatának jobb megismerése érdekében a CANON INC. a Google Analytics webelemző eszközeit használja. A Google Analytics használatával nem gyűjtünk személyazonosításra alkalmas információkat az ügyfelekről. A részleteket lásd az alábbiakban.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Az adatok Google Analytics általi felhasználásának megakadályozásával kapcsolatos információkért tájékozódjon az alábbiakban.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések, korlátozások és megkötések
Ha megváltoztatja a számítógép ön által alkalmazott felhasználói jogosultságait és újrafuttatja a telepítőprogramot, akkor előfordulhat, hogy a telepítés nem megfelelően megy végbe. Ebben az esetben jelentkezzen be Administrator szerepben, majd próbálkozzon újra a telepítéssel.
Ha ezt az illesztőprogramot kiszolgálóalapú számítógépes környezetben használja, a kliensszámítógépre telepített illesztőprogramot támogató operációs rendszert használjon.
Ha olyan kiszolgálóra telepít nyomtatóillesztőt, amely SMB (NetBIOS hálózaton lévő) nyomtatót használ megosztott nyomtatóként, a Nyomtató hozzáadása varázsló használatával telepítse a nyomtatót hálózati nyomtatóként.
Ha a Server Core telepítve van a Windows Server operációs rendszerben, akkor az illesztőprogram telepítője nem használható. Az illesztőprogram ekkor az operációs rendszer telepítési funkciójával telepíthető.
Ha a telepítő használatával, az alapértelmezett beállításokkal telepíti az illesztőprogramot, akkor a már telepített összes Generic Plus illesztőprogram a legújabb verzióra fog frissülni. Ha a már telepített illesztőprogramok frissítése nélkül szeretné hozzáadni a legújabb verziójú illesztőprogramot, akkor ez a következő eljárások egyike szerint végezhető el.
A telepítéskor megjelenő [Nyomtatólista az illesztőprogram telepítéséhez] jelölőképernyőn válasszak i és távolítsa el azokat az eszközöket, amelyeket nem kíván frissíteni a [Válassza ki a frissítendő nyomtatókat], listáról, majd folytassa a telepítést.
A Windows Nyomtató hozzáadása funkciójával jelöljön ki egy inf fájlt.
Ha a telepített illesztőprogramnál régebbi verziószámú illesztőprogramot telepít, a rendszer egy párbeszédablakban rákérdezhet arra, hogy az aktuális fájlokat kívánja-e használni – ez esetben engedélyezze használatukat.
Ha angol nyelvű operációs rendszerben használ kétbájtos karaktereket az eszköz nevében, akkor az eszköz állapota nem kérhető le az [Eszközbeállítások] lap > [Eszközállapot-adatok lekérése] lehetőségénél. Ez esetben változtassa meg az eszköz nevét úgy, hogy az ne tartalmazzon kétbájtos karaktereket.
Ha megosztott nyomtatót használ a nyomtatókiszolgálói (Gyorsnyomtatás) környezetben, az eszközinformációk lekérése funkció használata érdekében a kiszolgáló számítógépen telepítenie kell a Canon Driver Information Assist Service szolgáltatást.
Hasonlóan, ha Microsoft BiDi Communication rendszert használ a Canon Driver Information Assist Service helyett, az alábbi útvonalon válthat a két lehetőség között: [Részletek] > [Egyéb beállítások], az [Eszközbeállítások] lapon.
A használt környezettől függően a [Profil] pontban található nevek és egyéni papírméretek olvashatatlanok lehetnek. Ez esetben telepítse a megfelelő nyelvi csomagot.
Külön megvásárolható bővítmények erre az illesztőprogramra nem telepíthetők.
A nyomtatásra vonatkozó figyelmeztetések, korlátozások és megkötések
Egyes alkalmazások a kétoldalasként kinyomtatott, páratlan számú oldalból álló dokumentumokat üres oldal automatikus beillesztésével egészítik ki páros oldalszámúra. Ilyenkor az oldalak száma a többi kinyomtatott oldallal azonos módon magába foglalja az alkalmazás által beillesztett üres oldalt is.
A nyomtató használatához először be kell állítania a használt nyomtató típusát és a nyomtató telepített beállításait a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel [Eszközbeállítások] lapján. Ha olyan funkciókat választ ki a nyomtató-illesztőprogramban, amelyek a használt nyomtatóhoz nem érhetőek el, az nem kívánt nyomtatási eredményre vezethet.
Ha olyan papírforrást ad meg, amely nincs telepítve a nyomtatón, akkor a nyomtató elsődleges papírforrása adagolja a papírt.
Ha a megadott papírforrás és papírméret nem egyezik, hiba történik.
Ha kétoldalas nyomtatást állít be egy olyan nyomtatón, amely nem támogatja ezt a funkciót, akkor a nyomtató csak a papír egyik oldalára nyomtatja a dokumentumot.
Ha tűzést állít be egy olyan nyomtatón, amely nem támogatja ezt a funkciót, akkor a nyomtató tűzés nélkül nyomtatja ki a dokumentumot.
Ha összefűzést állít be egy olyan nyomtatón, amely nem támogatja ezt a funkciót, akkor nyomtató összefűzés nélkül nyomtatja ki a dokumentumot.
Ha olyan nyomtatóval nyomtat, amely nem támogatja a postafiók tárolását, és a [Kimeneti mód] > [Tárolás] lehetőséget választja, akkor a nyomtató a szokásos módon nyomtatja ki a dokumentumot Ha hibaüzenet jelenik meg a nyomtató érintőpaneljén, és a nyomtató kapcsolat nélküli állapotba kerül, a nyomtató akkor nyomtatja ki a dokumentumot, amikor újra online állapotban lesz.
Ha a részlegazonosító kezelését állítja be egy olyan nyomtatón, amely nem rendelkezik a részlegazonosító kezelése funkcióval, akkor hiba történik.
A nyomtatója által használt opciók kombinációjától függően előfordulhat, hogy az illesztőprogram nem ismeri fel a telepített opciókat az [Eszközbeállítások] lap > [Eszközállapot-adatok lekérése] lehetőségénél. Ha használni szeretné a fel nem ismert opciókat, akkor állítsa be azokat manuálisan az [Eszközbeállítások] lapon.
Ha olyan funkciókat állít be az eszköz kezelőpaneljén, amelyeket az illesztőprogram nem támogat, az eszköz kezelőpaneljén megadott beállítások használhatók nyomtatáshoz.
A használt eszköztől függően a nem adagolható papírtípusok és papírméretek, valamint a nem engedélyezett funkciókra vonatkozó információk az [Eszközbeállítások] lap > [Eszközállapot-adatok lekérése] pontjában tekinthetők meg.
Az egyéni papírméretek nyomtatóként eltérőek lehetnek. Ezeket az [Eszközbeállítások] lap > [Befejező művelet beállításai] (kétoldalas nyomtatás, tűzés stb.) menüpontokban állíthatja be. A részletekért lásd a nyomtatóhoz mellékelt kézikönyvet.
Ha az eszköz USB-n vagy WSD-n keresztül csatlakozik, akkor előfordulhat, hogy az eszközinformációk beszerzési funkciója, a részlegazonosító kezelési funkciója, valamint a felhasználói hitelesítés funkciója nem használható.
Vékony, átlós vonalak nyomtatásakor előfordulhat, hogy a vonalak nem lesznek megfelelően nyomtatva (nem jelennek meg a lapon vagy megtörtnek látszanak).
Amikor Internet Explorer böngészőből nyomtat, és megjelenik egy, a Canon PageComposer használatának megerősítését kérő figyelmeztető üzenet, engedélyezze a nyomtatási művelet folytatását. Ha nem szeretné, hogy minden nyomtatáskor megjelenjen ez a figyelmeztető párbeszédablak, jelölje be a [Ne jelenjen meg többé figyelmeztetés ehhez a programhoz] jelölőnégyzetet, majd engedélyezze a művelet folytatását.
Amennyiben Server Core telepítést alkalmaz Windows Server operációs rendszerben, egyes nyomtatási beállítások nem érhetők el helyi vagy Windows távoli asztal környezetben.
Ha rákattint az [Eszközbeállítások] lap [Eszközállapot-adatok lekérése] lehetőségére, azzal lekérdezi az eszköz konfigurációs adatait és automatikusan konfigurálja a beállítások nagy részét az [Eszközbeállítások] lapon. A [Papírforrás beállításai]-t viszont manuálisan kell beállítania az [Eszközbeállítások] lapon, ahogyan a [Részletes beállítások] párbeszédablak néhány beállítását is.
Az illesztőprogram nyomtatási beállításokat tartalmazó képernyőjén beállítható elemek az [Eszközbeállítások] lapon megadott beállításoktól függenek. Ha a Canon Driver Configuration Tool segítségével szabja testre az illesztőprogramot, akkor a nyomtatási beállításokat tartalmazó képernyő egyes lapjainak beállításait az [Eszközbeállítások] lap beállításai után adja meg.
Az adatoktól, az alkalmazástól és az illesztőprogram beállításaitól függően előfordulhat, hogy a fekete-fehér oldalakat színesnek minősíti a rendszer, amikor az [Alapbeállítások]/[Minőség] lap [Színmód] pontjában az [Automatikus [Színes/ff]] lehetőséget választja. Ha fekete-fehér feladatként szeretne kinyomtatni egy dokumentumot, válassza a [Színmód] menüpont [Fekete-fehér] elemét.
Ha színes nyomtatást állít be egy fekete-fehér nyomtatón, a dokumentum nyomtatása fekete-fehérben történik, de a minőség gyengébb lehet, és a nyomtatás hosszabb időt vehet igénybe.
Egyéni papírméret regisztrálására a nyomtatási beállításokat tartalmazó képernyőn van lehetőség, a „Az alapértelmezett beállítások módosításához” részben leírtak szerint. Jelentkezzen be Administrator jogosultságokkal, és regisztrálja az egyéni papírméretet a nyomtatási beállításokat tartalmazó képernyő [Oldalbeállítás] > [Egyéni papírméret] pontjában.
Vannak esetek, amelyeknél az illesztőpragrammal meghatározható egyéni papírméretek választéka és a nyomtató által nyomtatható papírméretek eltérőek lehetnek. A nyomtatható egyéni papírméretekre vonatkozó információkért olvassa el a nyomtatóhoz mellékelt kézikönyvet.
Amennyiben a papírforrásba az alapértelmezett papírmérettől eltérő méretű papírt helyeztek, az eszköz kezelőpaneljén papírhiányt jelző hibaüzenet jelenhet meg. Ez esetben kérje le az eszközállapot-adatokat, vagy válasszon az eszközzel kompatibilis konfigurációs profilt az illesztőprogramban.
Ha USB-kapcsolaton keresztüli nyomtatás során töröl egy feladatot a számítógép nyomtatási sorából, lehet, hogy hálózaton keresztül nem fog tudni nyomtatni. Ha hálózatról szeretne nyomtatni, az eszköz kezelőpaneljéről törölje a nyomtatási feladatot.
Amennyiben különbözik az illesztőprogram és az eszköz megjelenítési nyelve, az eszköz esetleg nem tudja megfelelően megjeleníteni például a feladat nevét, a felhasználónevet vagy a tárolt adatok nevét.
Ha a következők mindegyike be van állítva, akkor előfordulhat, hogy a nyomtatás nem történik meg előírásszerűen.
[Eszközbeállítások] lap > [Részletek] > [Befejező művelet] lap > [Gyűjtés [Az eszközzel]] > [Ki]
[Befejező művelet] > [Gyűjtés]
Amikor az eszközön egy védett nyomtatási feladatot tárol, előfordulhat, hogy a többi feladat kinyomtatása nem történik meg. Ha a védett nyomtatási feladat kinyomtatása után sem tudja kinyomtatni a többi nyomtatási feladatot, ismételje meg a nyomtatást a számítógépről.
Ha két vagy több nyomtatandó példányt adnak meg, akkor a következő jelenségek léphetnek fel.
Ha a [Kimeneti mód] > [Védett nyomtatás] opciót állítja be, akkor egy-egy másolat kerül nyomtatásra a [PIN] minden megadásakor.
Ha a [Kimeneti mód] > [Tárolás] opciót állítja be, akkor a nyomtatandó példányok száma, valamint az eszközön megadott nyomtatási feladat mentésre kerül, és a példányszám mindegyikez egy lesz.
Ilyen esetben állítson be csak egyet a következők közül, és a nyomtatás előírásszerű lesz.
[Sorba állítás a gazdagépen] > [Letiltva]
[PS kimenet az alkalmazásból] > [Ki]
A termék, Japánban való használata esetén a következő korlátozások érvényesek.
Amennyiben az [Eszközbeállítások] lapon a [2. fiók] lehetőséget állítja be a borítékadagoló papírforrásaként, az alábbi méretű borítékokat nem tudja megfelelően beadagolni a rendszer.
[Monarch boríték]/[10-es sz. boríték (COM10)]/[DL boríték]/[C5 boríték]/[B5 boríték]
Ha az [Eszközbeállítások] lap > [Befejező művelet beállításai] > [Lyukasztás] pontjában kiválasztja a [2/3 lyuk]/[2/4 lyuk]/[4 lyuk [svéd]] beállítások egyikét, nem történik meg a [3 lyuk] vagy a [4 lyuk [svéd]] beállításnak megfelelő lyukasztás, mivel ezeket a beállításokat nem támogatja az eszköz.
Amennyiben a [Beszúrandó lapok] pontban a [Fülespapír] beállítást választja, miközben a [Papírforrás] lap [Lapbeszúrási beállítások] párbeszédablakában a [Papírforrás] beállítása a [2. fiók], a fülespapír nem nyomtatható megfelelően olyan eszközről, amely nem támogatja ezt a beállításkominációt.
A használt nyomtató típusától függően az alábbi esetekben a nyomtatás a szokottnál több időt vehet igénybe.
Ha álló tájolást ad meg, amikor A4-es (fekvő tájolású) papírforrásból nyomtat.
Ha fekvő tájolást ad meg, amikor A4R-es (álló tájolású) papírforrásból nyomtat.
Ha fekvő tájolást ad meg egy A3-as papírhoz.
Ebben az esetben végezze el a következő beállítást: [Nyomtatóillesztőprogram-feldolgozás az adatforgatáshoz] a [Eszközbeállítások] lapon > [Részletek] > [Papírforrás] lapon. Ezzel javíthat a nyomtatási sebességen.
Állítsa be manuálisan az [[Összefűzés beállítása] [Hajtás és vágás] funkciója] funkciót, ha rendelkezik olyan befejező funkcióval, amely támogatja ezt.
Állítsa be manuálisan az [Eltolás, ha tűzés van megadva] funkciót, ha rendelkezik olyan befejező funkcióval, amely támogatja ezt.
Ha asztagrakót használ, akkor állítsa be manuálisan a [[Adja meg a másolatok számát a kötegeléshez] funkció] funkciót.
Ha módosítja az eszköz nevét, törlődik az illesztőprogramban regisztrált profilbeállítások egy része (a dokumentum tulajdonságaiból hozzáadott profilok). Ha el szeretné menteni ezeket a profilokat, az eszköz nevének módosítása előtt mentse fájlként a profilbeállításokat, majd az eszköz nevének módosítása után importálja a mentett fájlt.
Az UFR II illesztőprogramhoz
A használt eszköztől függően a nyomtatás eredménye helytelen lehet, ha hosszú méretű papír van beállítva egyedi papírméretként, és a nyomtatás tájolása fekvő. Ebben az esetben szerezze be az eszköz adatait, vagy végezze el a következő beállítást: [Eszközbeállítások] lap > [Részletek] > [Oldalbeállítás] lap > [Adatok elforgatása hosszú papírra nyomtatáskor] > [Be].
A nyomtatásfeldolgozó funkció használatára vonatkozó figyelmeztetések és korlátozások
A nyomtatásfeldolgozás funkció használatához engedélyezze a [Feldolgozás nyomtatásfeldolgozóval] lehetőséget a [Eszközbeállítások] > [Részletek] > [Egyéb beállítások] lapon. Ne feledje azonban, hogy általában nincs szükség a nyomtatásfeldolgozás funkcióra.
A nyomtatási funkció engedélyezésekor az alábbi eljárással ellenőrizheti, hogy a nyomtatásfeldolgozó „CnXP0PP” nevet viseli-e. Ha a név nem „CnXP0PP”, bizonyos funkciókra korlátozások lehetnek érvényesek.
1. Válassza ki a beállítani kívánt eszközt a Windows nyomtatók listájában → jelenítse meg a nyomtató tulajdonságait tartalmazó képernyőt.
Megjelenítés a Start menü [Gépház] menüpontjából
(1) Jelenítse meg a [Bluetooth és eszközök] (vagy [Eszközök]) lehetőséget.
(2) A [Nyomtatók és szkennerek] pontban jelenítse meg a beállítani kívánt eszköz eszközkezelő képernyőjét.
Az eszközkezelő képernyő megjelenítéséhez kattintson az eszközre, vagy kattintson a megfelelő eszköz [Kezelés] gombjára.
(3) Kattintson a beállítani kívánt eszköz [Nyomtató tulajdonságai] elemére.
Megjelenítés a [Vezérlőpult] elemből
(1) Jelenítse meg az [Eszközök és nyomtatók] lehetőséget.
(2) A nyomtatók listáján jobb egérgombbal kattintson a beállítani kívánt eszközre → a megjelenített menüben válassza a [Nyomtató tulajdonságai] lehetőséget.
2. A nyomtató tulajdonságait tartalmazó képernyőn jelenítse meg a [Speciális] lapot → kattintson a [Nyomtatásfeldolgozó] lehetőségre.
3. A megjelent párbeszédpanelen ellenőrizze a kiválasztott nyomtatásfeldolgozót.
A nyomtatásfeldolgozás funkció engedélyezése esetén a következő korlátozások érvényesek.
Az alábbi funkciók használatakor nyomtatás előtt be kell állítani a szükséges információkat.
[Védett nyomtatás]/[Részlegazonosító kezelése]/[Felhasználók hitelesítése]
Nem használhatja a [Szerkesztés és megtekintés] funkciót.
Az operációs rendszer képernyőjén a nyomtatási feladatokat megjelenítő oldalak száma és a nyomtatás alatt álló oldalak tényleges száma eltérhet.
Rávetítéses nyomtatás használata esetén nem választhat ki űrlapfájlt a gazdagépen.
Ha nyomtatás előtt nem adja meg a szükséges adatokat, előfordulhat, hogy a nyomtatási feladat törlődik a nyomtatási művelet végrehajtása során.
Összefűzéses könyvnyomtatás esetén nem lesz megfelelő a nyomtatás, ha túllépi a készülék által összefűzhető oldalak számát. Előzetesen tájékozódjon a készülék kézikönyvében az összefűzhető oldalak számáról.
Az egyes nyomtatótípusok korlátozásai
Ha iR-ADV C2020/2030 modellt használ opcionális merevlemez-meghajtó nélkül vagy az iR-ADV C2020L/2030L modellt, akkor nem tudja a következő funkciókat használni:
[Védett nyomtatás]
[Elsőbbségi nyomtatás]
A nyomtatási adatok postafiókba történő mentésekor az iR sorozat egyes nyomtatói esetében előfordulhat, hogy a nyomtatási stílus (egyoldalas nyomtatás/kétoldalas nyomtatás) beállítása, a papírforrás beállítása és egyes oldalelrendezési és méretezési beállítások stb. nem megfelelően jelennek meg a nyomtató kezelőpaneljén. A nyomtatás ennek ellenére is megtörténik a beállítás szerint.
Az iR sorozat egyes nyomtatóin a dokumentum nyomtatása tűzés nélkül történik, ha a tűzés nem hajtható végre a megadott tűzési pozícióban.
Az iR sorozat egyes nyomtatóin, ha a nyomtató kezelőpaneljén adja meg a tűzés helyzetét a postafiókban fekvő tájolásúként mentett nyomtatási adatokhoz, előfordulhat, hogy a nyomtatási eredmény tényleges függőleges tájolásához képest eltérő helyzetben történik a tűzés.
Ha a [Ki] lehetőséget választja a [Befejező művelet] beállításnál, az iR sorozat egyes nyomtatói esetében előfordulhat, hogy a nyomtatási adatok egy beérkező mappába történő mentésekor a megadott példányszám helytelenül jelenik meg a nyomtató kezelőpaneljén. Adatoknak egy beérkező mappába történő mentésekor a [Befejező művelet] beállítás esetében ne a [Ki] lehetőséget válassza.
Ha az imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F programot használja, akkor csak akkor használhatja a [Elforgatás] funkciót, ha kiválasztja az [Eszközbeállítások] lap > [Részletek] > [Befejező művelet] lap > [Gyűjtés [Az eszközzel]] > [Be] elemeket.
Ha az imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F modellt használja, az egyéni papírméretű dokumentumok közül a hosszú papírok használatát és az eszköz védett nyomtatási funkcióját a 2.0-s vagy az újabb funkcióverziók támogatják.
Az iR-ADV C2020/2030, C2020i/2030i, C2020L/2030L vagy C2025 használata során a [Minőség] lap [Speciális beállítások] párbeszédpanelén elérhető [Felbontás] menü [1200 dpi] értékének kiválasztásával a következő korlátozások lépnek érvénybe:
Az A4-es lapok hosszú oldalához csak a [Tűzés helyzete] állítható be.
A [Befejező művelet] lapon az [Elforgatás] és a [Nyomtatás kevert papírmérettel/tájolással] beállítás nem használható.
A használt nyomtató funkcióverziójától függően lehetséges, hogy nem fogja tudni használni a [Másolatsorozat számozása] beállítást a [Speciális beállítások] párbeszédpanelen, a [Befejező művelet] lapon.
Az imageRUNNER ADVANCE C350F program használatakor nem alkalmazhatja az [[Elforgatás] funkció] funkciót.
Ha az imageRUNNER ADVANCE C351 programot használja, akkor mindenképpen állítsa be az [Opcionális fiók/kazetta] elemet a [Papírforrás] párbeszédablakban az [Eszközbeállítások] lapon [Fiók × 3] lehetőségre.
Ha az imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 funkciót Japánban használja, akkor nem működik az a funkció, amellyel nyomtatáskor a [Tartás] opciót lehet választani a [Kimeneti mód] pontban.
Ha az imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105 modellt használja, amelyhez külön megvásárolható Finiser-F1 vagy Könyvkötő Finiser-F1 van csatlakoztatva, nem nyomtathat levelezőlap vagy egyéni papírméretű dokumentumokat (magasság: 148,0–181,9 mm).
Állítsa be az [Engedélyezett vágási beállítások 13 × 19 méretű papírhoz] elemeit, ha az imagePRESS C6010/C6011 vagy az imagePRESS C7010VP/C7011VP programot használja.
Amennyiben az imagePRESS sorozat egyes nyomtatóin a Környezetbarát (tűzésmentes) kötést egy nem meghatározható tűzési pozícióhoz adta meg, a dokumentum nyomtatása Környezetbarát (tűzésmentes) kötés nélkül történik.
Ha a [Konfig. profil] beállítása [Alapszintű konfiguráció] vagy [Alapszintű konfiguráció (kompatibilis)], akkor Canon LBP nyomtatóval nyomtatva a következő történhet.
Előfordulhat, hogy a nyomtatási feladatok [PIN] hitelesítés nélkül nyomtatódnak, akkor is, ha beállították a [Védett nyomtatás] opciót.
A nyomtatási feladatok és a felhasználónevek az eszköz vezérlőpultján „--” alakban válhatnak láthatóvá.

Copyright Canon Inc. 2016